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Includes:

*ON672486-010 Radio Chassis Assy., RT-1694D(P)(C)/U

*10075-1399 Handset

*10303-1008-01 Ground Stake Kit

*10372-0240-01 OE-505 Whip Antenna

*10372-1230 Y-Adapter Cable Assy.

*10511-0704-012 Cable Assy., KDU

*10513-4800-02 Battery Box

*l05l5-0103-4100 Operator Manual

*10535-0775-AOO6 Cable, Assy., Remote, PPP (Data)

*RF-3016-03 CW Key
BASIC PROGRAMMING PROCEDURES

PURPOSE. This is a sequential guide and items should be programmed in the order presented as they apply to the

operational scenario. While navigating through the radio menu structure, the Left/Right arrow keys on the KDU

keypad are used to select the item to be programmed, and the Up/Down arrow keys are used to scroll through the

available parameters for each item. Default settings on a zeroized radio for each item are shown in bold where

applicable.

NOTE: Press ENT (Enter) after each step or change to save programmed features.

PROCEDURI DE BAZĂ DE PROGRAMARE 

SCOP. Acesta este un ghid secvenţială şi elemente ar trebui să fie programat în ordinea prezentată în care se aplică 

operaţionale scenariu. În timp ce navigaţi prin structura meniului radio, stânga / dreapta tastele săgeată de pe KDU 

tastatura sunt folosite pentru a selecta elementul care urmează să fie programate, şi sus / jos tastele săgeţi sunt folosite pentru a parcurge 

Parametrii disponibile pentru fiecare element. Setările implicite pe un post de radio zeroized pentru fiecare element sunt prezentate în caractere aldine în cazul în care 

aplicabile. 

NOTĂ: Apasati ENT (Enter) după fiecare pas sau modificaţi pentru a salva funcţii programate. 

GENERAL RADIO PROGRAMMING

COMSEC PROGRAMMING (CITADELKEYS PROGRAMMING) I . ENTERING A NEW KEY

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select CITADEL

d. Select KEYS

e. Select ENTER

f Key Type (R-F-5800, RF-5022/PRC-138)

g. Enter Key Name (Can be up to 4 alphanumeric characters long) or leave as default.

h. Use alphanumeric keys to enter 32 character key

i. Load AVS Key (NO, YES) If yes enter 12 number key.

GENERAL RADIO PROGRAMARE 

COMSEC PROGRAMARE (CITADELKEYS programare) am. INTRODUCEREA o nouă cheie 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi CETATEA 

d. Selecta tastele 

e. Selectaţi ENTER 

De tip F-cheie (R-F-5800, RF-5022/PRC-138) 

g. Introduceţi nume de cheie (poate fi de până la 4 caractere alfanumerice lungi) sau ies ca implicit. 

h. Foloseste tastele alfanumerice pentru a introduce 32 caractere cheie 

i. Sarcină AVS cheie (NU, DA) Dacă introduceţi da 12 taste numerice. 

2. UPDATE EXISTING KEY

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select KEYS

d. Select UPDATE

e. Use Up/Down arrows to select correct key to be updated f Select YES to update

3. ERASE EXISTING KEY

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select KEYS

d. Select ERASE

e. Use Up/Down arrows to select correct key to be erased

f. Select YES to erase

4. CRYPTO MESSAGE INDICATOR

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select MI (Used to lengthen the crypto sync time manually. Default setting the length is selected

automatically by the radio - recommended)

d. Crypto MI (DEFAULT, I X, 3X)

NOTE: U.S. ARMY UNITS WILL NOT NORMALLY USE CITADEL CRYPTO UNLESS

OPERATING WITH ALLIED FORCES ONLY EOUIPPED WITH THIS SYSTEM. CITADEL IS NOT APPROVED

BY THE NSA AS A COMSEC SYSTEM. CITADEL WILL NEVER BE USED WITHIN THE BRIGADE FOR

OPERATIONS.

2. UPDATE EXISTENTE CHEIE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selecta tastele 

d. Selectaţi UPDATE 

e. Foloseste Sus / Jos săgeţile pentru a selecta cheia corecta pentru a fi actualizate f Selectaţi DA pentru a actualiza 

3. ERASE EXISTENTE CHEIE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selecta tastele 

d. Selectaţi ERASE 

e. Foloseste Sus / Jos săgeţile pentru a selecta cheia corecta pentru a fi şterse 

f. Selectaţi YES pentru a şterge 

4. CRYPTO MESAJUL INDICATOR 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi MI (folosit pentru a lungi de timp sincronizare cripto manual. Setarea lungimea este selectat 

în mod automat de radio - recomandat) 

d. Crypto MI (DEFAULT, am X, 3X) 

NOTĂ: unităţi ale armatei SUA nu va folosi în mod normal CETATEA CRYPTO DECÂT DACĂ 

OPERARE CU NUMAI Forţelor Aliate EOUIPPED cu acest sistem. CETATEA nu este aprobat 

De ANS CA UN SISTEM COMSEC. CETATEA nu va fi niciodată utilizate în cadrul Brigada de 

OPERAŢIUNI. 

COMSEC PROGRAMMING (TYPE I KEYS PROGRAMMIN@

! NOTE: Unlike CITADEL, Type I Encryption keys are loaded with a U.S. COMSEC loader (e.g. KYK-13, KOI-18,

CYZ-10A). The loaded keys are assigned to selected channels during the System Presets. Refer to the END of this

guide for brief instructions on COMSEC loading.

1 . ERASE EXISTING KEY

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select TYPE I

d. Select KEYS

e. Select ENTER

f. Use Up/Down arrows to select correct Crypto type to erase.

g. Use Right/Left arrows to tab to Crypto key then use Up/Down arrows to select key to erase.

h. Select YES to erase

2. VIEW SPECIAL KEYS

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select TYPE I

d. Select KEYS

e. Select SPECIAL

f. Use Up/Down arrows to view status of SPECIAL keys
COMSEC PROGRAMARE (TIP I PROGRAMMIN CHEILE @ 

! NOTA: Spre deosebire de cetate, de tip I, cheile de criptare sunt încărcate cu un încărcător SUA COMSEC (de exemplu, KYK-13, KOI-18, 

CYZ-10A). Tastele încărcate sunt atribuite la canalele selectate în timpul Presetări System. Se referă la sfârşitul acestui 

ghid pentru instrucţiuni scurte pe de încărcare COMSEC. 

1. ERASE EXISTENTE CHEIE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi TIP I 

d. Selecta tastele 

e. Selectaţi ENTER 

f. Foloseste Sus / Jos săgeţile pentru a selecta tipul corect Crypto pentru a şterge. 

g. Folosiţi dreapta / săgeţile stânga la tab-ul la cheie Crypto apoi folositi sagetile sus / jos pentru a selecta cheie pentru a şterge. 

h. Selectaţi YES pentru a şterge 

2. A vizualiza cheile SPECIALE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi TIP I 

d. Selecta tastele 

e. Selectaţi SPECIALE 

f. Folositi sagetile sus / jos pentru a vedea starea de chei SPECIALE 

COMSEC CONFIG PROGRAMMING (TYPE I)

1 . CONFIGURE TYPE I KEY PARAMETERS

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select TYPE I

d. Select CONFIG

e. Select ENTER

f Select ALL.

g. Select ENTER

h. PT Beeps (ENABLED, DISABLED)

2. CONFIGURE TYPE I ANDVT-BD PARAMETERS

a. Press PGM

b. Select COMSEC

c. Select TYPE I

d. Select CONFIG

e. Select ENTER

f Select ANDVT-BD.

g. Select PREAM (STAND, ENHAN)

h. Select TRN SEQ (6,9,12,15,30,60)

PROGRAM RADIO SETTINGS

1. Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select RADIO
COMSEC CONFIG PROGRAMARE (tip I) 

1. CONFIGURE TIP I parametrii cheie 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi TIP I 

d. Selectaţi CONFIG 

e. Selectaţi ENTER 

f Selectaţi TOATE. 

g. Selectaţi ENTER 

h. PT Beep (activat, dezactivat) 

2. CONFIGURE TIP I PARAMETRI ANDVT-BD 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi COMSEC 

c. Selectaţi TIP I 

d. Selectaţi CONFIG 

e. Selectaţi ENTER 

f Selectaţi ANDVT-BD. 

g. Selectaţi PREAM (STAND, ENHAN) 

h. Selectaţi TRN SEQ (6,9,12,15,30,60) 

PROGRAM RADIO SETĂRI 

1. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi RADIO 

a. Transmit Power (HIGH, MEDIUM, LOW) use lowest power possible to save battery and

improve EW characteristics

b. BFO (0Hz,-40OOHz to +40OOHz in 10Hz Steps)

c. Squelch (OFF, ON) use squelch when signals are strong to cut off audio noise when receiving

d. Squelch Level (HIGH, MEDIUM, LOW) adjust as appropriate. Higher levels require strong receive

signal/audio levels. CAUTION: weak signals may be lost if squelch level is to high.

e. FM Squelch Type (NOISE, TONE) use noise squelch when operating with equipment that has no tone

capability.

Radio Silence (OFF, ON) use radio silence when directed. Will not allow radio to transmit in any mode.

g. Internal Coupler (ENABLED, BYPASSED) use bypass when using RF-382 or RF-5830 external couplers.

h. FM Deviation (8.0kHz, 6.5kHz, 5.OkHz)

i. CW Offset (0Hz, 1000Hz)

j. Rx Noise Blanking (OFF, ON) use only when in a high receive noise envirom-nent.

k. Compression (OFF, ON)

1. 2OW AMP Coupler (MEMORY TUNE, LEARN TUNE, DISABLED)

m. Radio Self ID (001 - 254) obtain from unit SOI

n. Error Beeps (OFF, ON)

a. Puterea de emisie (HIGH, MEDIUM, LOW) utilizarea mai mică putere este posibil pentru a economisi bateria şi 

îmbunătăţirii caracteristicilor EW 

b. BFO (0Hz, pentru a 40-40OOHz OOHz în Paşi 10Hz) 

c. Lipăi (OFF, ON) utilizarea squelch atunci când sunt semnale puternice pentru a tăia zgomot audio la primirea 

d. Lipăi Nivel (HIGH, MEDIUM, LOW), ajusta, după caz. Niveluri mai ridicate necesită puternic primi 

semnal / nivelurile audio. ATENŢIE: semnalele slabe pot fi pierdute dacă squelch nivel este ridicat. 

e. FM Squelch Tip (zgomot, TONE) zgomot utilizare squelch care operează cu echipament care nu are nici ton 

capacitate. 

Radio Silence (OFF, ON) radio tăcere utiliza atunci când regizat. Nu va permite radio pentru a transmite, în orice mod. 

g. Cuplor interne (activat, ocolit) utilizarea de by-pass atunci când se utilizează RF-382 sau RF-5830 cuplare externe. 

h. Deviaţia FM (8.0kHz, 6.5kHz, 5.OkHz) 

i. CW Offset (0Hz, 1000Hz) 

j. RX zgomot Blanking (OFF, ON) utilizării numai când într-o mare primi zgomot envirom-permanentă. 

k. Compresie (OFF, ON) 

1. 2OW Cuplor AMP (TUNE MEMORY, INVATA TUNE, cu handicap) 

m. Radio Self ID (001-254) să obţină de la unitatea de SOI 

n. Eroare Beep (OFF, ON) 

PROGRAM DATA PORT SETTINGS

1. Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select PORTS

4. Select DATA

a. Data Rate (19.2 Kbps to 75 bps) 2400 bps Use higher data

rate on clear channels with strong receive signals. Slow data rate to improve operations under poor, high noise,

low signal strength conditions. Rates to change on order of the S-6.

h. Data Bits (8, 7)

c. Stop Bits (1, 2)

d. Parity (NONE, ODD, EVEN, MARK, SPACE)

e. Flow Control (NONE, XON/XOFF, HARDWARE)

f. Echo (ON, OFF)

g. Level (RS232, MIL- 1 88)

h. TX Clock Source (INTERNAL, EXTERNAL, RECOVERED)

i. Key line (RTS.AUX-AUDIO)

DATE PROGRAM Port Settings 

1. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi PORTURI 

4. Selectaţi DATE 

a. Data Rate (19,2 Kbps la 75 bps) 2400 bps Utilizarea datelor superior 

Rata de pe canale clare cu puternice primi semnale. Lent rata de date pentru a îmbunătăţi operaţiunile în conformitate cu zgomot slab, înalt, 

condiţii de puterea semnalului. Rata de a schimba pe ordinea de S-6. 

h. Biţi de date (8, 7) 

c. Bits Stop (1, 2) 

d. Paritatea (NONE, ODD, CHIAR, MARK, SPACE) 

e. Flux de control (NONE, XON / XOFF, hardware) 

f. Echo (ON, OFF) 

g. Nivel (RS232, MIL-1 88) 

h. TX Sursa Ceas (interne, externe, recuperate) 

i. Cheie linie (RTS.AUX-AUDIO) 

MESSAGE (ROUTING INCOMING DATA)

1. Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select MESSAGE

a. Route Modem Data To (DTE PORT, RDP, FILE)

h. Route ARQ Data To (DTE PORT, RDP, FILE)

AUXILIARY AUDIO PROGRAMMING

I . Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select AUDIO

a. Aux (MUTE, UNMUTE)

h. Sidetone Audio (MUTE, UNMUTE)

MESAJ (rutare date primite) 

1. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi Mesaj 

a. Traseu de date Modem Pentru a (DTE PORT, RDP, FILE) 

h. Traseu de date Pentru a ARQ (DTE PORT, RDP, FILE) 

AUXILIAR AUDIO PROGRAMARE 

I. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi AUDIO 

a. Aux (MUTE, reactivarea) 

h. Sidetone Audio (reactivarea MUTE,) 

SET RADIO TIME OF DAY (TOD) See SOI and OPORD for formats and procedures. Brigade will normally use 24-

hour clock and ZULU time.

1. Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select TOD

a. LJTC Offset (Use Up/Down keys to select or "-" offset then use numeric keys to select correct offset

value)

b. Time Format (I 2-HR, 24-HR)

c. New TOD (Press numeric keys to enter TOD)

d. Date Format (MM-DD-YY, DD-MM-YY, YYYY-MM-DD, ZULU)

e. New Date (Press numeric keys to enter new date)

LPC (NOISE CANCELLATION) PROGRAMMING

1. Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select

4. Select LPC

- Noise Cancellation (ON, OFF) Use LPC nois e cancellation when operating in a high noise environment.

TIME SET RADIO din zi (TOD) A se vedea şi SOI OPORD pentru formate şi proceduri. Brigada va utiliza în mod normal, 24 - 

ceas ora si timp ZULU. 

1. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi TOD 

a. LJTC Offset (Foloseste tastele SUS / JOS pentru a selecta sau "-" offset apoi folosiţi tastele numerice pentru a selecta corect compensa 

valoare) 

b. Format oră (I 2-HR, 24-HR) 

c. Noi TOD (Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce TOD) 

d. Data Format (MM-DD-YY, ZZ-LL-YY, YYYY-MM-DD, ZULU) 

e. Noi Data (tastele numerice Apăsaţi pentru a introduce nouă dată) 

LPC (de anulare a zgomotului) PROGRAMARE 

1. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi 

4. Selectaţi LPC 

- Anularea zgomotului (ON, OFF) Utilizarea LPC nois anulare e atunci când operează într-un mediu de zgomot ridicat. 

OPTIONS (PREPOST CONFIGURATION) External pre/post selectors are provided with the AN/VRC- I 04(V)3 150w

vehicular set and the AN/TRC-2 I O(V)2 400w base-station set to reduce interference. Always select this option.

I . Press PGM

2. Select CONFIG

3. Select -+

4. Select OPTIONS

a. EXT POST SELECTOR (ENABLED, DISABLED)

h. EXT Preselector (ENABLED, DISABLED)

c. EXT RX Filters (ENABLE DURING SCAN, DISABLE DURING SCAN)

d. EXT Scan Rate (FORCE SLOW SCAN, USE ALE SCAN RATE)

e. Prepost Antenna (SINGLE RX/TX, SEPARATE RX/TX)

OPŢIUNI (PREPOST configurare) externe pre / post selectoare sunt prevăzute cu AN/VRC- I 04 (V) 3 150W 

set de circulaţie pentru vehicule şi AN/TRC-2 IO (V) 2 400W-staţie de bază stabilite pentru reducerea interferentelor. Întotdeauna selectează această opţiune. 

I. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi CONFIG 

3. Selectaţi - + 

4. Selectaţi Opţiuni 

a. EXT SELECTOR POST (activat, dezactivat) 

h. EXT Preselector (activat, dezactivat) 

c. EXT Filtre RX (ENABLE În timpul scanării, DISABLE PERIOADA SCAN) 

d. EXT Viteza de scanare (FORCE LENT SCAN, UTILIZARE ALE rata de scanare) 

e. Prepost Antena (RX SINGLE / TX, RX SEPARAT / TX) 

CHANNEL PROGRAMMING

I . Press PGM

2. Select MODE

3. Select PRESET

4. Select CEIANNEL

a. Enter desired channel number (000- 1 99) see unit SOI

h. Enter desired RX FREQUENCY see unit SOI

c. Enter desired TX FREQUENCY, or press ENTER

d. Modulation (USB, AME, CW, FM, LSB) see unit SOI

e. AGC Speed (SLOW, MED, FAST, DATA, OFF) select for conditions. Use to obtain steady receive signal

level.

f IF Bandwidth NOTE: Options are dependent on modulation type selected.

- USB or LSB (2.0 kHz, 2.4 kHz, 2.7 kHz, 3.0 kHz) Use narrow bandwidth to reduce

noise and interference on order of the S-6.

- AME (3.0 kHz Only)

- CW (0.5 kHz, 0.35 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz)

g. RX Only (YES, NO)

h. Enable Hail TX NOTE: Not available for channel 000 (YES, NO)

i. Max TX Power (00000 WATTS this is default, for maximum transmit power). Use to limit power and save

battery life.

See SOI or OPLAN for power limits

j. Enable SSB Scan (YES, NO) NOTE: Selecting yes automatically places current channel in scan list.

5. Repeat step 4 for the remaining channels to be programmed.

CHANNEL PROGRAMARE 

I. Apăsaţi PGM 

2. Selectaţi Mod 

3. Selectaţi PRESET 

4. Selectaţi CEIANNEL 

a. Introduceţi numărul canalului dorit (000-1 99) Vezi unitatea SOI 

h. Introduceţi dorit RX FRECVENTA vedea unitatea de SOI 

c. Introduceţi dorit TX FRECVENTA, sau apăsaţi ENTER 

d. Modulare (USB, AME, CW, FM, LSB), a se vedea unitatea de SOI 

e. Viteza de AGC (LENT, MED, FAST, DATA, OFF), selectaţi pentru condiţii. Utiliza pentru a obţine constant primi semnal 

nivel. 

f IF Bandwidth NOTĂ: Opţiunile sunt dependente de tipul modulare selectate. 

- USB sau LSB (2.0 kHz, 2.4 kHz, 2.7 kHz, 3.0 kHz) Utilizaţi lăţime de bandă îngustă pentru a reduce 

zgomot şi interferenţe privind ordinea de S-6. 

- AME (3.0 kHz Numai) 

- CW (0,5 kHz, 0,35 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz) 

g. Numai RX (DA, NU) 

h. Activează grindină TX NOTĂ: Nu este disponibil pentru canalul 000 (DA, NU) 

i. Max putere TX (00,000 WATTS acest lucru este implicit, pentru maximum puterea de emisie). Utilizaţi pentru a limita puterea şi a salva 

de viaţă a bateriei. 

A se vedea SOI sau OPLAN pentru limitele de putere 

j. Activează SSB Scan (DA, NU) NOTA: Selectarea da locuri automat canalul curent în lista de scanare. 

5. Repetaţi pasul 4 pentru canalele rămase să fie programat. 

MODEM PROGRAMMING

1. Press PRGM

2. Select MODE

3. Select PRESET

4. Select MODEM (Different modem types have different options available, please consult the radio operations

manual for a detailed explanation of settings):

a. Select the modem preset name you wish to modify. Note: In a zeroized radio, modem presets are given

default names MDML to MDM20.

b. Enter desired name up to 15 characters (e.g. 24SERIAL)

c. Select MODEM TYPE (e.g. SERIAL)

d. Select DATA RATE (e.g. 2400)

e. Select INTERLEAVE: (e.g. SHORT)

f. Select MODE: ASYNC (or SYNCHRONOUS, as required)

g. Select DATA BITS: 8

h. Select STOP BITS: 1

i. Select PARITY: NONE

j. Select ENABLE?: YES

5. To program the next modem preset, press Up arrow, select modem preset name and repeat steps a - j. For

Brigade operations all nets will use the SERIAL MODEM at the highest data rate and shortest interleave

possible for the conditions. Changes will be made on order of the S-6. Use of other MODEMS will only occur

when operating with other forces not equipped with serial tone MODEMS.

MODEM PROGRAMARE 

1. Apăsaţi PRGM 

2. Selectaţi Mod 

3. Selectaţi PRESET 

4. Selectaţi MODEM (diferite tipuri de modem-au diferitelor opţiuni disponibile, vă rugăm să consultaţi operaţiunile de radio 

Manual pentru o explicaţie detaliată de setări): 

a. Selectaţi numele modem presetate pe care doriţi să o modificaţi. Notă: Într-un radio zeroized, presetări modem sunt date 

Numele implicite MDML la MDM20. 

b. Introduceţi numele dorit de până la 15 caractere (de exemplu, 24SERIAL) 

c. Selectaţi MODEM TIP (de ex SERIAL) 

d. Selecta rata de date (de exemplu, 2400) 

e. Selectaţi Interleave: (de exemplu scurt) 

f. Selectaţi modul: async (sau SINCRON, după cum este necesar) 

g. Selectarea datelor BITS: 8 

h. Selectaţi BITS STOP: 1 

i. Paritate Selectaţi: NICI UNUL 

j. Selectaţi Activare: DA 

5. Pentru a programa modem următoarea presetate, apăsaţi Sus paşi săgeată, numele modem selectaţi presetare şi repeta o - J. Pentru 

operaţiunile de Brigada toate plasele vor utiliza modemul serial la cea mai mare rată de date şi cel mai scurt Interleave 

posibil pentru condiţii. Modificări vor fi făcute pe comandă din S-6. Utilizarea de alte modemuri va avea loc doar 

atunci când funcţionează cu alte forţe care nu sunt echipate cu modemuri ton de serie. 

AUTOMATIC LINK ESTABLISHMENT PROGRAMMING See SOI/OPLAN for programming data.

1 . CHANNEL GROUP PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select CHAN GROUP

e. Select ADD CHANNEL GROUP

f Enter desired CHANNEL GROUP NUMBER

g. Select ADD CHANNEL

h. Enter desired CHANNELS for channel group

i. To modify, review, or delete channel groups, at step e select REVIEW or DELETE then use the Up/Down

arrow keys to view options for each selection.

2. SELF ADDRESS PROGRAMMING

a. Press PGM

h. Select MODE

c. Select ALE

d. Select ADDRESS

e. Select SELF

f Select ADD! NOTE: You must enter a 3 character Self Address or ALE will not function. Example: 123

must be entered first then any address containing from 1-15 characters, numbers or a combination can

be entered.

g. Enter your own SELF ADDRESS (e.g. RAD1).

h. Enter CHANNEL GROUP to associate with this address

i. To review or delete Self Addresses, at step f select REVIEW or DELETE. See unit SOI for self-address and

channel group input data.

AUTOMAT LINK STABILIRE PROGRAMARE vedea SOI / OPLAN pentru date de programare. 

1. Canale Grupa PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi CHAN GROUP 

e. Selectaţi ADD grup de canal 

f Introduceţi canalul dorit grupul Număr 

g. Selectaţi Adăugaţi canal 

h. Introduceţi canalele dorite pentru grup de canal 

i. Pentru a modifica, revizui, şterge sau grupuri de canal, la adresa de e pas selectaţi de revizuire sau DELETE apoi folosiţi Sus / Jos 

tastele săgeată pentru a vizualiza opţiunile pentru fiecare selecţie. 

2. SELF ADRESA DE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

h. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi ADRESA 

e. Selectaţi AUTO 

f Selectaţi ADD! NOTĂ: Trebuie să introduceţi un 3 Self caracter Adresa ALE sau nu va funcţiona. Exemplu: 123 

trebuie să fie introdus primul atunci orice adresă care conţine 1-15 caractere, numere sau o combinaţie poate 

fi introduse. 

g. Introduceţi adresa dvs. de sine ADRESA (de exemplu, RAD1). 

h. Introduceţi canale Grupa de asociat cu această adresă 

i. Pentru a revizui sau şterge Adrese auto, la pasul f selectaţi de revizuire sau DELETE. A se vedea unitate SOI pentru auto-adresa şi 

canal de grup de date de intrare. 

3. INDIVIDUAL ADDRESS PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select ADDRESS

e. Select INDIVIDUAL by pressing Up arrow

f. Select ADD

g. Enter an INDIVIDUAL ADDRESS (e.g. @2).

h. Enter CHANNEL GROUP to associate with this address

i. Select correct ASSOCIATED SELF (e.g. RT I) by pressing Up cursor.

j. Repeat (e - i) for remaining INDIVIDUAL ADDRESS(es).

k. To review or delete Individual Addresses, at step f, select REVIEW or DELETE.

4. NET ADDRESS PROGRAMMING

a. Press PGM

h. Select MODE

c. Select ALE

d. Select ADDRESS

e. Select NET by pressing Up arrow

f Select ADD

g. Enter an NET ADDRESS (e.g. RTO)

h. Enter CHANNEL GROUP to associate with this address

i. Select appropriate ASSOCIATED SELF (e.g. RAD I)

j. ADD NET MEMBERS (Ensure all net members are programmed in the same order on all radios used)

k. To review or delete Net Addresses, at step f, select REVIEW or DELETE.

3. INDIVIDUAL ADRESA DE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi ADRESA 

e. Selectaţi individuale apăsând Săgeată în sus 

f. Selectaţi ADD 

g. Introduceţi o adresă INDIVIDUAL (de exemplu, @ 2). 

h. Introduceţi canale Grupa de asociat cu această adresă 

i. Selectaţi corect ASOCIATE AUTO (de exemplu, RT I) apăsând Up cursor. 

j. Repetare (e - i) pentru restul de INDIVIDUALE adresa (adresele). 

k. Pentru a revizui sau şterge adrese individuale, la pasul f, selectaţi revizuire sau DELETE. 

4. NET ADRESA DE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

h. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi ADRESA 

e. Selectaţi NET apăsând Săgeată în sus 

f Selectaţi ADD 

g. Introduceţi o adresă NET (de exemplu, RTO) 

h. Introduceţi canale Grupa de asociat cu această adresă 

i. Selectaţi caz ASOCIATE AUTO (de exemplu, RAD I) 

j. ADD NET MEMBRI (Asiguraţi-vă toţi membrii nete sunt programate în aceeaşi ordine cu privire la toate radiourile utilizate) 

k. Pentru a revizui sau şterge Adrese Net, la pasul f, selectaţi revizuire sau DELETE. 

5. ALE CONFIGURATION PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select CONFIG

e. Max Scan Channels Note: This is a critical parameter. It must be set to the number of channels that have

been programmed into the channel group to be scanned

f. Listen Before TX (OFF, ON)

g. Key To Call (OFF, ON)

h. Max System Tune Time Note: This is a critical parameter. It must be set to the worstcase tune time for

any radio in the network. If time is unknown start with 20 seconds as system tune time.

i. Link Timeout (OFF, ON)

j. Link To Any Calls (OFF, ON) when a station transmits the address ANY, any ALEcapable radio that

receives the transmission will stop scanning and automatically respond to the call.

k. Link To All Calls (OFF, ON) when a station transmits the address ALL, any ALE-capable radio will stop

scanning, but will not respond (transmit).

1. AMD Operation (ENABLED, DISABLED)

m. AMD Auto Display (ENABLED, DISABLED)

n. Scan Rate (ASYNC, 2, 5)

6. LQA EXCHANGE PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select LQA type (EXCHANGE, SOUND)

e. Select ADD

Select INDIVIDUAL or NET as desired

g. Select desired addresses)

h. Select the desired START TIME

i. Select the desired REPEAT INTERVAL Under normal operating conditions LQA interval will be every 30

minutes. Changes will be on order of the S-6
5. ALE CONFIGURAŢIE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi CONFIG 

e. Maximă de scanare Canale Notă: Acesta este un parametru critic. Trebuie să fie setat la numarul de canale care au 

a fost programat în grup de canal pentru a fi scanate 

f. Asculta Înainte de TX (OFF, ON) 

g. Pentru a tasta Call (OFF, ON) 

h. Max System Tune Time Notă: Acesta este un parametru critic. Trebuie să fie setat la timp pentru tonul worstcase 

orice radio în reţea. Dacă timpul este necunoscut începe cu 20 de secunde ca timp de ton de sistem. 

i. Timeout Link (OFF, ON) 

j. Link Pentru apeluri (OFF, ON) atunci când o staţie transmite adresa ORICE, orice radio care ALEcapable 

primeşte de transport se va opri în mod automat de scanare şi a răspunde la apel. 

k. Link Pentru toate apelurile (OFF, ON) atunci când o staţie transmite adresa ALL, orice radio-ALE capabil se va opri 

de scanare, dar nu va răspunde (transmite). 

1. AMD Operaţiunea (activat, dezactivat) 

m. AMD Display Auto (activat, dezactivat) 

n. Viteza de scanare (asincron, 2, 5) 

6. LQA SCHIMB DE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi LQA tip (SCHIMB, SOUND) 

e. Selectaţi ADD 

Selectaţi individuale sau NET cum doriti 

g. Selectaţi dorit adrese) 

h. Selectaţi dorit START TIME 

i. Selectaţi intervalul de repetare dorit În condiţii normale de funcţionare interval LQA vor fi la fiecare 30 de 

de minute. Modificările vor fi pe ordinea de S-6 

7. LQA SOUND PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select LQA

e. Select LQA type (EXCHANGE, SOUND)

f Select ADD

g. Select SELF ADDRESS to be used

j. Select the desired START TIME

k. Select the desired REPEAT INTERVAL

8. AMD CREATE (TX MSG)

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select AMD

e. Select TX-MSG

Select TX-MSG (EDIT, REVIEW, DELETE)

g. Press ENTER twice

h. Enter message using KEYPAD

i. Press ENTER to save

j. Press CLR to escape

9. AMD REVIEW/DELETE (RX MSG)

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select ALE

d. Select AMD

e. Select RX-MSG

f Select RX - MSG (REVIEW, DELETE, COPY)

g. Press ENTER

7. LQA SOUND PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi LQA 

e. Selectaţi LQA tip (SCHIMB, SOUND) 

f Selectaţi ADD 

g. Selectaţi SELF ADRESA pentru a fi utilizate 

j. Selectaţi dorit START TIME 

k. Selectaţi dorit REPEAT INTERVAL 

8. AMD CREATE (TX MSG) 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi AMD 

e. Selectaţi TX-MSG 

Selectaţi TX-MSG (EDIT, REVIEW, DELETE) 

g. Apăsaţi ENTER de două ori 

h. Introduceţi mesajul utilizând tastatura 

i. Apăsaţi ENTER pentru a salva 

j. Apăsaţi CRJ să scape 

9. REEXAMINARE AMD / DELETE (RX MSG) 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi ALE 

d. Selectaţi AMD 

e. Selectaţi RX-MSG 

f Selectaţi RX - MSG (REVISTA, DELETE, COPY) 

g. Apăsaţi ENTER 

HOP PROGRAMMING NARROW BAND/WIDEBAND/LIST HOPPING

1 NARROWBAND HOP PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select HOP

d. Select CHANNEL

e. Select ADD

f Enter channel to be added (must be in the range 00- 1 9)

g. Hop Type, select (NARROW, WIDE, LIST)

h. Enter CENTER FREQ in MHz

i. Press numeric keys to enter a 1 - 8 digit HOP CHANNEL ID

j. Press alphanumeric keys to enter up to 8 character TOD MASK

k. Auto respond (YES, NO)

2. WIDEBAND HOP PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select HOP

d. Select CHANNEL

e. Select ADD

f. Enter channel to be added (must be in the range 00-19)

g. Hop Type, select WIDE

h. Press numeric keys to enter LOWER FR.EQ'in MHz

i. Press numeric keys to enter UPPER FREQ in MHz

j. Press numeric keys to enter a I - 8 digit HOP CHANNEL ID

k. Press alphanumeric keys to enter up to 8 character TOD MASK

1. Auto respond (YES, NO)
HOP BAND PROGRAMARE ÎNGUSTE / bandă largă / LISTA ţopăit 

1 ÎNGUSTĂ HOP PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi HOP 

d. Selectaţi CHANNEL 

e. Selectaţi ADD 

f Introduceţi canal să fie adăugată (trebuie să fie în intervalul 00 - 1 9) 

g. Hop Tip, selectaţi (înguste, WIDE, LISTA) 

h. Introduceţi FREQ CENTER în MHz 

i. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce un 1-8 cifre HOP CHANNEL ID 

j. taste alfanumerice Apăsaţi pentru a introduce până la 8 caractere TOD MASK 

k. Auto răspunde (DA, NU) 

2. Bandă largă HOP PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi HOP 

d. Selectaţi CHANNEL 

e. Selectaţi ADD 

f. Introduceţi canal să fie adăugată (trebuie să fie în intervalul 00-19) 

g. Hop Tip, selectaţi WIDE 

h. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce INFERIOR FR.EQ "în MHz 

i. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce UPPER FREQ în MHz 

j. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce o am - 8 cifre HOP CHANNEL ID 

k. taste alfanumerice Apăsaţi pentru a introduce până la 8 caractere TOD MASK 

1. Auto răspunde (DA, NU) 

3. LIST HOP PROGRAMMING

a. Press PGM

h. Select MODE

C. Select HOP

d. Select CHANNEL

e. Select ADD

f Enter channel to be added (must be in the range 00- 1 9)

g. Hop Type, select LIST

h. Select ADD List Members

i. Press nume ric keys to enter frequencies in MHz. Must enter 5 frequencies minimum,

50 frequencies maximum between 2 and 29.000MHz.

Press CLR to exit Add Freq List menu.

k. Select NO to exit Add List Members menu

1. Press numeric keys for 1 - 8 digit HOP CHANNEL ID

M. Press alphanumeric keys to enter up to 8 character TOD MASK

n. Auto respond (YES, NO)

4. HOP EXCLUSION BAND PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select HOP

d. Select EXCLUDE

e. Select ADD Exclude Band

Press numeric keys to enter the Exclude Band Number from 0 - 9

g. Press numeric keys to enter the Lower Freq

h. Press numeric keys to enter the Upper Freq

3. LISTA HOP PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

h. Selectaţi Mod 

C. Selectaţi HOP 

d. Selectaţi CHANNEL 

e. Selectaţi ADD 

f Introduceţi canal să fie adăugată (trebuie să fie în intervalul 00 - 1 9) 

g. Hop Tip, selectaţi Listă 

h. Selectaţi ADD Lista de membri 

i. Apăsaţi tastele nume ric de a intra frecvenţe în MHz. Trebuie să introduceţi 5 frecvenţe minime, 

50 frecvenţe maxim între 2 şi 29.000MHz. 

Apăsaţi CLR pentru a ieşi din meniul Adăugare Freq List. 

k. Selectaţi Nu pentru a ieşi Adauga Lista de meniu Membri 

1. Apăsaţi tastele numerice pentru 1 - 8 cifre HOP CHANNEL ID 

M. taste alfanumerice Apăsaţi pentru a introduce până la 8 caractere TOD MASK 

n. Auto răspunde (DA, NU) 

4. HOP EXCLUDEREA BAND PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi HOP 

d. Selectaţi EXCLUDE 

e. Selectaţi ADD Exclude Band 

Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce Exclude Band Numărul 0-9 

g. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce Freq de Jos 

h. Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce Freq Upper 

5. HOP CONFIGURATION PROGRAMMING

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select HOP

d. Select CONFIG Use the Up/Down arrow keys to view available selections (shown in parenthesis with the

default in bold) for each of the following:

Manual Sync (YES, NO)

- Hail RX (YES, NO)

5. HOP CONFIGURAŢIE PROGRAMARE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi HOP 

d. Selectaţi CONFIG Folositi Sus / Jos tastele săgeată pentru a vedea selecţiile disponibile (indicat în paranteză cu 

implicit în bold) pentru fiecare dintre următoarele: 

Manual Sync (DA, NU) 

- RX Hail (DA, NU) 

SYSTEM PRESET PROGRAMMING

1 . FIX MODE SYSTEM PRESET

a. Press PGM

h. Select MODE

c. Select PRESET

d. Select SYSTEM

e. System Preset To Change (On a zeroized radio, system presets are given default names of SYSPREI to

SYSPRE75) Use the Up/Down arrow keys to select the preset to chan,--,,@

Preset Name (Press the alphanumeric keys to enter a name up to 9 characters in length)

g. Radio Mode (Select FIX)

h. Channel Number (Enter the channel number to associate with the preset)

i. Modem Preset (OFF or use the Up/Down arrow keys to enter a preconfigured Modem preset)

j. Select Encryption TYPE (TYPE I, CITADEL, NONE)

k. Select Crypto MODE (e.g. KG-84R)

1. Select Encryption KEY (e.g. TEKO I)

m. Select PT VOICE MODE (CLR, CVSD, AVS, DV6, DV24)

n. Select CC/CT VOICE MODE (DV24, NONE, DV6)

o. Select ENABLE (YES, NO)

SISTEMUL DE PROGRAMARE PRESET 

1. FIX SISTEM PRESET MODE 

a. Apăsaţi PGM 

h. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi PRESET 

d. Selecta SYSTEM 

e. Pentru a schimba sistemul de presetare (La radio zeroized, presetări sistem sunt date numele implicite de la SYSPREI 

SYSPRE75) Foloseste Sus / Jos tastele săgeată pentru a selecta canalul presetat la ,--,, 

Numele presetate (Apăsaţi tastele alfanumerice pentru a introduce un nume de până la 9 caractere în lungime) 

g. Modul radio (FIX Select) 

h. Numărul de canal (Introduceţi numărul canalului de a se asocia cu presetate) 

i. Modem presetate (OFF sau de a folosi Up / Down tastele săgeată pentru a introduce un modem preconfigurat presetate) 

j. Selectaţi tipul de criptare (de tip I, CETATEA, NONE) 

k. Selectaţi Crypto MODE (de exemplu, KG-84R) 

1. Selectaţi cheie de criptare (de exemplu, Teko I) 

m. Selectaţi modul VOICE PT (CRJ, CVSD, AVS, DV6, DV24) 

n. Selectaţi modul VOICE CC / CT (DV24, NONE, DV6) 

o. Selectaţi Activare (DA, NU) 

2. HOP MODE SYSTEM PRESET

a. Press PGM

b. Select MODE

c. Select PRESET

d. Select SYSTEM

e. System Preset To Change (On a zeroized radio, system presets are given default names of SYSPREI to

SYSPRE75) Use the Up/Down arrow keys to select the preset to change

f. Preset Name (Press the alphanumeric keys to enter a name up to 9 characters in length)

g. Radio Mode (Select HOP)

h. HOP Channel (Select HOP Channel to associate with this preset)

i. Modem Preset (OFF or use the Up/Down arrow keys to enter a preconfigured Modem preset)

j. Select Encryption TYPE (TYPE I, CITADEL, NONE)

k. Select Crypto MODE (e.g. KG-84R)

1. Select Encryption KEY (e.g. TEKOI)

m. Select PT VOICE MODE (CLR, DV6)

n. Select CC/CT VOICE MODE (DV6)

o. Select ENABLE (YES, NO)

2. HOP SISTEM PRESET MODE 

a. Apăsaţi PGM 

b. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi PRESET 

d. Selecta SYSTEM 

e. Pentru a schimba sistemul de presetare (La radio zeroized, presetări sistem sunt date numele implicite de la SYSPREI 

SYSPRE75) Foloseste Sus / Jos tastele săgeată pentru a selecta prestabilite pentru a schimba 

f. Numele presetate (Apăsaţi tastele alfanumerice pentru a introduce un nume de până la 9 caractere în lungime) 

g. Modul radio (HOP Select) 

h. HOP Channel (Selectaţi HOP Channel să se asocieze cu acest presetate) 

i. Modem presetate (OFF sau de a folosi Up / Down tastele săgeată pentru a introduce un modem preconfigurat presetate) 

j. Selectaţi tipul de criptare (de tip I, CETATEA, NONE) 

k. Selectaţi Crypto MODE (de exemplu, KG-84R) 

1. Selectaţi cheie de criptare (de ex TEKOI) 

m. Selectaţi modul VOICE PT (CLR, DV6) 

n. Selectaţi modul VOICE CC / CT (DV6) 

o. Selectaţi Activare (DA, NU) 

3. ALE MODE SYSTEM PRESET

a. Press PGM

h. Select MODE

c. Select PRESET

d. Select SYSTEM

e. System Preset To Change (On a zeroized radio, system presets are given default names of SYSPRF,L to

SYSPRE75) Use the Up/Down arrow keys to select the preset to change

Preset Name (Press the alphanumeric keys to enter a name up to 9 characters in length)

g. Radio Mode (Select ALE)

h. Associated Self (Select Self Address to associate with this preset)

i. Modem Preset (OFF or use the Up/Down arrow keys to enter a preconfigured Modem preset)

j. Select Encryption TYPE (TYPE I, CITADEL, NONE)

k. Select Crypto MODE (e.g. KG-84R)

1. Select Encryption KEY (e.g. TEK01)

m. Select PT VOICE MODE (CLR, AVS, DV6, DV24)

n. Select CC/CT VOICE MODE (DV24, NONE, DV6)

o. Select ENABLE (YES, NO)
3. ALE SISTEMULUI PRESET MODE 

a. Apăsaţi PGM 

h. Selectaţi Mod 

c. Selectaţi PRESET 

d. Selecta SYSTEM 

e. Pentru a schimba sistemul de presetare (La radio zeroized, presetări sistem sunt date numele implicite de SYSPRF, L pentru a 

SYSPRE75) Foloseste Sus / Jos tastele săgeată pentru a selecta prestabilite pentru a schimba 

Numele presetate (Apăsaţi tastele alfanumerice pentru a introduce un nume de până la 9 caractere în lungime) 

g. Modul radio (ALE Select) 

h. Asociat Self (Selectaţi adresa Self să se asocieze cu acest presetate) 

i. Modem presetate (OFF sau de a folosi Up / Down tastele săgeată pentru a introduce un modem preconfigurat presetate) 

j. Selectaţi tipul de criptare (de tip I, CETATEA, NONE) 

k. Selectaţi Crypto MODE (de exemplu, KG-84R) 

1. Selectaţi cheie de criptare (de ex TEK01) 

m. Selectaţi modul VOICE PT (CRJ, AVS, DV6, DV24) 

n. Selectaţi modul VOICE CC / CT (DV24, NONE, DV6) 

o. Selectaţi Activare (DA, NU) 

RADIO OPERATIONS

SELECTING RADIO MODE

1. FIX MODE Press MODE (#3) button on KDU until FIX is displayed and press ENT or wait and the

radio will automatically enter FIX mode.

2. ALE MODE Press MODE (#3) button on KDU until ALE is displayed and press ENT or wait and

the radio will automatically enter ALE mode.

3. HOP MODE Press MODE (#3) button on KDU until HOP is displayed and press ENT or wait and

the radio will automatically enter HOP mode.

PLAIN/CIPHER TEXT (PT/CC/CT) OPERATION ROTATE fimction switch to desired position.

SETTING RADIO OPTIONS The Option menu is selected by pressing the OPT button on the KDU

while in FIX, A-LE, or HOP mode. The Option menu is mode specific. The following options

are common to all modes of operation.

I . GPS-TOD N/A.

2. RETLTNE when selected will retune currently selected channel. Will not retune while scanning.

3. RADIO OPTIONS Options are global and affect the entire range of channels and presets in

use.

RADIO OPERAŢIUNI 

Selectarea Mod RADIO 

1. FIX MODE Apăsaţi MODE (# 3), buton de pe KDU FIX până când este afişat şi apăsaţi ORL sau aşteptaţi şi 

radio va intra automat în modul de FIX. 

2. ALE MODE Apăsaţi MODE (# 3), buton de pe KDU ALE până când este afişat şi apăsaţi ORL sau aşteptaţi şi 

radio va intra automat în modul ALE. 

3. HOP MODE Apăsaţi MODE (# 3), buton de pe KDU HOP până când este afişat şi apăsaţi ORL sau aşteptaţi şi 

radio va intra automat în modul HOP. 

PLAIN / cifru TEXT (PT / CC / CT) comutator fimction OPERAŢIUNEA ROTIŢI la poziţia dorită. 

SETAREA Opţiuni pentru radio opţiunea de meniu este selectat prin apăsarea butonului OPT pe KDU 

în timp ce în FIX, LE-A, sau modul HOP. Opţiunea de meniu este specific modul. Următoarele opţiuni 

sunt comune pentru toate modurile de operare. 

I. N-GPS TOD / A. 

2. RETLTNE când este selectat va reacorda canalul selectat. Nu va reacorda timpul de scanare. 

3. Opţiuni pentru radio Opţiunile sunt la nivel mondial si afecteaza intreaga gama de canale şi presetări în 

utilizare. 

a. Press OPT

b. Select RADIO

c. TX Power (LOW, MED, HIGH)

d. BFO (+/- 4kHz in IO Hz steps)

e. Squelch Level (LOW, MED, HIGH)

f. FM Squelch Type (TONE, NOISE)

g. Radio Silence (ON, OFF)

h. Internal Coupler (ENABLED, BYPASSED)

i. RX Noise Blanking (OFF, ON)

j. Radio Self ID

a. Apăsaţi OPT 

b. Selectaţi RADIO 

c. TX Power (LOW, HIGH MED,) 

d. BFO (+ / - 4kHz în IO paşi Hz) 

e. Lipăi nivel (LOW, HIGH MED,) 

f. FM Squelch Tip (TONE, zgomot) 

g. Radio Silence (ON, OFF) 

h. Cuplor interne (activat, ocolite) 

i. RX Blanking de zgomot (OFF, ON) 

j. Radio Self ID 

4. SCAN OPTIONS

a. Press OPT

b. Select SCAN

c. Enable SSB scan (NO, YES)

5. TEST multiple tests can be performed without test equipment by using this feature. Refer to the

operator's manual for a detailed description of each test available.

NOTE: The following options are mode specific and are only available if the feature is

installed in the radio and it is the current operating mode.
4. Opţiunile de scanare 

a. Apăsaţi OPT 

b. Selectaţi SCAN 

c. Activează SSB scanare (NU, DA) 

5. mai multe teste Testul poate fi efectuat fără echipamentul de testare, utilizând această caracteristică. Se referă la 

operator manualul pentru o descriere detaliată a fiecărui test disponibile. 

NOTĂ: Următoarele opţiuni sunt mod specific şi sunt disponibile doar dacă această caracteristică este 

instalat în radio şi acesta este modul de operare curent. 

6. ALE OPTIONS

a. Press OPT

h. Select AJE

c. Select LQA

d. EXCH or SOUND Use EXCHANGE to perform a two-way link analysis between your

radio and another radio or group of radios on all pre -programmed frequencies. Use

SOUND as a passive, one -way transmission, from your radio to another radio or

group of radios.

e. Scores select an individual or net name and scroll through the channels and available scores.

f. TX-MSG Used to transmit pre-entered AMD messages.

9- RX-MSG Used to review received AMD messages.

2. HOP OPTIONS, Same as ALE options

6. ALE OPŢIUNI 

a. Apăsaţi OPT 

h. Selectaţi AJE 

c. Selectaţi LQA 

d. Exch sau SOUND Utilizaţi SCHIMB pentru a efectua o analiză legătură cu două sensuri între dvs. 

radio şi un alt radio sau grup de radio pe toate frecventele pre-programate. Utilizare 

SOUND ca un pasiv, o cale de transmitere, de la radio sau la un alt radio 

grup de radio. 

e. Scoruri selectaţi un nume individual sau net şi derulaţi prin canalele şi scoruri disponibile. 

f. TX-MSG folosit pentru a transmite mesaje de pre-a intrat AMD. 

9 - RX-MSG folosite în vederea revizuirii mesajele primite AMD. 

2. HOP opţiuni, la fel ca opţiuni ALE

ппппппппппппппппппппппппп
ALE OPERATIONS

1. ALE Scan Operation

a. Radio will begin scanning when ALE mode is selected.

b. To stop scanning press CLR. To resume scanning press CLR again.

2. Placing an ALE call.

a. Press CALL key

b. Select CALL TYPE (MANUAL or AUTOMATIC) Manual call allows you to

select a specific channel to call on and automatic will start calling on the channel with the highest LQA

score.

C. Select ADDRESS TYPE (INDIVIDUAL, NET, ANY, ALL)

3. Terminating an ALE Link. To terminate an ALE link press CLR button. The radio will display

"TERMINATE LINK". Scroll to YES and press ENT.

HOP OPERATIONS

1. HOP Operation

a. Press MODE button to select HOP.

b. Press PRE button to select desired HOP preset.

2. Manual Sync.

C. Press CALL key

d. Manual SYNC type (REQUEST, BROADCAST)

NOTE: The easiest form of sync is broadcast. Only I station in the net should perform the broadcast,

which will sync the entire listening stations. If your station does not receive a sync, you must send a Sync

Request by selecting REQUEST and pressing ENT.

COMSEC LOADING CYZ10

1. PRESS ON TO ACTIVATE CYZIO (ANCD)

2. PRESS MAIN MENU KEY UNTIL RADIO IS OBSERVED

3. PRESS LTR LOCK TO OFF AND PRESS ARROW KEY TO SELECT RADIO THEN

ENTER

4. SELECT COMSEC THEN N <ENTER>

5. SELECT LD THEN <ENTER>

6. SELECT TEK THEN <ENTER>

7. USE PG UP TO SELECT KEY AND THEN <ENTER>

8. CHOOSE QUIT THEN <ENTER>

9. CONNECT CYZIO TO RADIO (Jl8) THEN PRESS DOWN ARROW KEY

10. TURN MODE SWITCH TO LD ON RADIO

I 1. SELECT FILL DEVICE - KYK-13 THEN <ENTER>

12. SELECT CRYPTO TYPES AND PRESS <ENTER>

13. SELECT KEY TYPE - TEK

14. ENTER KEY NUMBER (1-25)

15. PRESS <ENT> ON RADIO TO INITIATE FILL

16. PRESS CLR TO SELECT NEW CRYPTO TYPE

17. REPEAT STEPS 12 - 15 FOR ADDITIONAL FILLS

18. MOVE SWITCH OUT OF LD POSITION.

19. DISCONNECT CYZ IO

NOTE: YOU CAN LOAD 25 KEYS INTO EACH COMSEC TYPE FILL

POSITION.

Radio Programming Application (RPA). The RPA is a computer program that runs on any PC or laptop machine

using the Windows NT operating system version Win 98/NT or later. Hardware requirements are modest and only

require 64 MB of RAM and a speed of 200 Mhz. The program is used to create radio plan(s) to support operations

and load them into the AN/PRC-150 hardware. Multiple plans can be stored to handle future operations and

contingencies. The RPA will provide the following functions:

1- Define radio channels, frequencies, and ALE addresses

2- Program radios through the serial port

3- Store multiple communications plans

4- Set up hopping nets

5- Generate red keys and programming

6- Generate reports

RPA operation is defined below. Refer to RPA manual for a detailed explanation of the ftmctions shown.

SELECT PLAN INFO TAB

A. ENTER NAME OF AUTHOR

B. ENTER DESCRIPTION

SELECT CHANNELS TAB

A. DEFINE CHANNELS

B. PRESS DOWN ARROW AND SELECT DESIRED CHANNELS

NOTE: DO NOT USE CHANNEL 000 (SCRATCHPAD)

C. SELECT DEFINE BUTTON

D. ENTER RX FRERQ

E. PRESS DOWN ARROW AND SELECT MODULATION TYPE(USB)

F. CHECK ENABLE HAILS AND ENTER A HAIL KEY (00-99) IF THIS WILL BE USED AS A HOPPING HAIL

CHANNEL.

G. REPEAT STEPS A-F FOR ADDITIONAL CHANNELS.

SELECT CHANNEL GROUP TAB

A. PRESS DOWN ARROW AND SELECT DESIRED CHANNEL GROUP

B. SELECT DEFINE BUTTON

C. HIGHLIGHT CHANNEL GROUP MEMBER AND SELCECT ADD BUTTON

D. REPEAT STEPS A-C FOR ALL CHANNEL GROUP MEMBERS

NOTE: CHANNEL GROUP SHOULD BE LIMITED TO A MAXIMUM OF 10 CHANNEL GROUP MEMBERS

SELECT STATIONS TAB

A. ENTER STATION MANE (USED FOR CLARIFICATION)

B. SELECT DEFINE BUTTON

C. ENTER RANDOM 3 NUMBER DUMMY SELF ADDRESS

D. PRESS DOWN ARROW AND SELECT DESIRED CHANNEL GROUP

E. SELECT ADD

F. ENTER OPERATIONAL SELF ADDRESS (THIS ADDRESS IS NOT SECURE)

G. SELECT ADD

H. REPEAT STEPS F -G FOR ALL REMAINING STATIONS IN THE COMM PLAN

SELECT ALE NETWORKS TAB

A. ENTER NET ADDRESS

B. SELECT CHANNEL GROUP

C. SELECT DEFINE BUTTON

D. SELECT THE '+'BOX UNDER MEMBER STATIONS

E. SELECT THE OPERATIONAL SELF ADDRESS OF MEMBER STION

F. SELECT ADD TO BUILD NET MEMBERSHIP

G. REPEAT STEPS A-F TO ADD ADDITIONAL NET MEBERS

RADIO CONFIGURATION SETTINGS

A. SELECT RADIO FROM THE TITLE BAR

B. SELECT CONFIGURATION FROM THE DROP DOWN LIST

C. SELECT STATION TAB

1. SELECT DESIRED POWER LEVEL (LOW,MED,HIGH)

2. ENABLE SQUELCH IF DESIRED

3. SELECT FM SQUELCH TYPE (TONE,NOISE)

4. SELECT (SAVE AS DEFAULT) BUTTONR

5. SELECT EACH STATION NAME FORM DROP DOWN LIST AND SELECT RESET

DEFAULTS BUTTON TO SETUP ALL STATIONS WITH IDENTICAL PARAMETERS.

D. SELECT ALE TAB

1 .UNCHECK LINK TO ALL CALLS

2. UNCHECK LINK TO ANY CALLS

3. CHECK LISTEN BEFORE TRANSMIT

4. SELECT SYNC RATE (ASYNC)

5. SELECT MAX TUNE TIME (2)

6. SELECT LINK TIMEOUT (5 MINUTES)

7. CHECK AMD OPERATION (90 CHARACTER NON-SECURE

8. CHECK AMD AUTO DISPLAY

9. SELECT SAVE AS DEFAULT BUTTON

10. SELECT EACH STATION NAME AND SELECT RESET DEFAULTS

11. SELECT OK

RADIO HOP NET SETTINGS

A. SELECT RADIO FROM THE TITLE BAR

B. SELECT HOP NETS FROM THE DROP DOWN LIST

C. 5900H TAB

1 . SELECT NET NUMBER (1-19)

2. SELECT DEFINE

3. ENTER NET NAME

4. SELECT NARROW BAND

5. ENTER CENTER FREQUENCY

6. ENTER TOD MASK (RANDOM 8 ALPHANUMERIC CHARACTERS)

7. ENTER ADDRESS FOR DESIRED STATION TO AUTO RESPOND TO SYNC (NORMALLY

NET CONTROL STATION)

8. REPEAT STEPS FOR ADDITIONAL HOP NETS

9. SELECT OK

RADIO PRESETS

A. SELECT MODEM PRESET TAB

1 . ENTER PRESET NUMBER (1-20)

2. SELECT DEFINE BUTTON

3. ENTER MODEM PRESET NAME ((ie. SE24) SERIAL TONE 24OOBPS)

4. SELECT INTERLEAVING (LONG)

5. SELECT MODE (SYNC)

6. SELECT DATA RATE

NOTE: FOR HARRIS TACCHAT APPLICATION, SELECT MODE TYPE OF ARQ. THIS MODEM WILL

AUTO BAUD BASED ON SNR DATA.

B. SELECT SYSTEM PRESET TAB

1 . ENTER PRESET NUMBER (1-75)

2. SELECT DEFINE

3. ENTER PRESET NAME

4. SELECT RADIO MODE (FIX,ALE,HOP)

5. SELECT ENCRYPTION TYPE (TYPE 1)

6. SELECT MODEM PRESET TO BE USED WITH THIS SYSTEM PRESET

NOTE: ONLY ACTIVE WHEN DATA DEVICE IS CONNECTED

7. SELECT DIGITAL VOICE FOR CT (DV6)

8. SELECT DIGITAL VOICE FOR PT (DV6)

9. SELECT CHANNEL NUMBER TO ASSIGN FOR FIX MODE, HOP NET FOR HOP MODE.

10. SELECT CRYPTO MODE (KG84R) FOR APPLICATIONS USING THE ARQ MODEM)

11. SELECT ENCRYPTION KEY TO ASIGN TO PRESET

12. APPLY TO DESIRED NET

RADIO VALIDATION

A. SELECT VALIDATION BUTTON

RADIO PROGRAM

B. CONNECT 10535-0775-AOO6 CABLE TO THE J3 CONNECTOR OF THE RADIO AND TO COMM PORT 1

OF THE PC

C. SELECT RADIO PROGRAM

D. SELECT STATION NAME FROM THE DROP DOWN LIST OF RADIOS TO BE PROGRAMMED

E. CHECK THE BOX TO SET RADIO TOD OF ALL RADIOS FROM THE SAME PC

F. ENSURE RADIO IS ON AND IN PT MODE AND SELECT PROGRAM BUTTON

G. SELECT YES

H. REPEAT STEPS A-F FOR ALL RADIOS IN RADIO NET OR SAVE FILE TO DISK AND SUPPLY TO OTHER STATIONS

WITH RPA VERSION 3.2.2 TO PERFORM PROGRAMMING FUNCTIONS.

I. SELECT SAVE AND FILE CLOSE WHEN PROGRAMMING COMPLETE.
OPERAŢIUNI ALE 

1. ALE scanare de operare 

a. Radio va începe scanare, atunci când este selectat modul ALE. 

b. Pentru a opri scanarea CLR presă. Pentru a relua scanarea CLR apăsaţi din nou. 

2. Plasarea unui apel ALE. 

a. Apăsaţi tasta de apelare 

b. Selectaţi tip de apel (manuală sau automată) de apelare manuală vă permite să 

a selecta un canal specific pentru a apela la şi automată va începe de asteptare pe canalul cu cea mai mare LQA 

scor. 

C. TIP ADRESA Select (INDIVIDUAL, NET, ORICE, ALL) 

3. De încheiere un link ALE. Pentru a termina o presă ALE legătură CLR buton. Radio va afişa 

"TERMINE LINK". Defilaţi la YES şi apăsaţi ORL. 

HOP OPERAŢIUNI 

1. HOP Operaţiunea 

a. Apăsaţi butonul MODE pentru a selecta HOP. 

b. Apăsaţi PRE pentru a selecta dorit HOP presetate. 

2. Manual Sync. 

Apăsaţi tasta C. CALL 

d. Manual SYNC tip (cerere, difuzare) 

NOTĂ: Cea mai usoara forma de sincronizare este difuzat. Numai eu în staţie net ar trebui să efectueze de difuzare, 

care va sincroniza întreaga staţii de ascultare. În cazul în care postul nu primeşte o sincronizare, trebuie să trimiteţi un Sync 

Cererea prin selectarea CERERE şi apăsând ORL. 

COMSEC ÎNCĂRCARE CYZ10 

1. COMUNICAT DE Activat pentru a activa CYZIO (ANCD) 

2. Apăsaţi tasta MENU principală până RADIO se observă 

3. COMUNICAT DE LOCK LTR SĂGEATĂ LA Oprit şi apăsaţi tasta pentru a selecta radio, apoi 

ENTER 

4. Apoi selectaţi COMSEC N <ENTER> 

5. SELECT LD ATUNCI <ENTER> 

6. SELECT TEK ATUNCI <ENTER> 

7. UTILIZAREA PG sus pentru a selecta CHEIE SI APOI <ENTER> 

8. ALEGE apoi părăsiţi <ENTER> 

9. CONNECT CYZIO LA RADIO (Jl8) Apoi, apăsaţi tasta săgeată în jos 

10. MODE Puneţi întrerupătorul la LD La Radio 

I 1. SELECT FILL DISPOZITIV - KYK-13 ATUNCI <ENTER> 

12. SELECT TIPURI CRYPTO si apasati Enter 

13. SELECT TIP CHEIE - TEK 

14. Introduceţi numărul CHEIE (1-25) 

15. COMUNICAT DE <ENT> La Radio LA INIŢIEREA FILL 

16. CRJ Apăsaţi pentru a selecta NOU TIP CRYPTO 

17. Repetaţi paşii 12-15 SUPLIMENTARE PENTRU umple 

18. MOVE SWITCH în afara poziţiei LD. 

19. DISCONNECT CYZ IO 

NOTĂ: Aveţi posibilitatea să încărcaţi 25 de taste ÎN FIECARE TIP COMSEC FILL 

POZIŢIE. 

Radio Application Programming (RPA). RPA este un program de calculator care ruleaza pe orice PC sau laptop maşină 

folosind versiunea sistemului de operare Windows NT Win 98/NT sau mai târziu. Cerinţele hardware sunt modeste şi numai 

necesita 64 MB de RAM şi o viteză de 200 Mhz. Programul este utilizat pentru a crea planul de radio (e) pentru a sprijini operaţiunile de 

şi să le încărcaţi în hardware AN/PRC-150. planuri multiple pot fi stocate pentru a gestiona operaţiunile viitoare şi 

neprevăzute. RPA va oferi următoarele funcţii: 

1 - Definirea canalelor radio, frecvenţe, şi adresele ALE 

2 - Programul de radio prin portul serial 

3 - de comunicaţii multiple planuri Store 

4 - Configurarea salt de plase 

5 - Generaţi taste roşu şi de programare 

6 - Genereaza rapoarte 

RPA operaţiune este definită de mai jos. Consultaţi manualul de RPA pentru o explicaţie detaliată a ftmctions afişate. 

Selectaţi planul INFO TAB 

A. ENTER numele autorului 

B. ENTER DESCRIERE 

Selecta canale TAB 

A. DEFINE CANALE 

B. Apăsaţi tasta săgeată şi selectaţi canalele dorite 

NOTA: NU FOLOSITI CHANNEL 000 (ciornă) 

C. SELECT DEFINE BUTTON 

D. ENTER FRERQ RX 

E. COMUNICAT DE JOS TIP MODULAREA săgeată şi selectaţi (USB) 

CHECK F. ENABLE grindină şi introduceţi o cheie de Hail (00-99), dacă acest lucru va fi folosit ca un salt de Hail 

CANAL. 

REPEAT G. PAŞI A-F pentru canale suplimentare. 

SELECT canale Grupa TAB 

A. Apăsaţi tasta săgeată şi selectaţi grupul dorit CHANNEL 

B. SELECT DEFINE BUTTON 

C. CHANNEL Evidenţiaţi membru al grupului ŞI SELCECT butonul ADD 

REPEAT D. PAŞI A, C-pentru toţi membrii grupului CHANNEL 

NOTĂ: CHANNEL GROUP ar trebui limitate la un maxim de 10 membri grup de canal 

Selectaţi staţiile de TAB 

A. ENTER Mane STATION (folosit pentru clarificare) 

B. SELECT DEFINE BUTTON 

C. ENTER RANDOM 3 ADRESA FICTIV NUMĂRUL DE SINE 

D. Apăsaţi tasta săgeată şi selectaţi grupul dorit CHANNEL 

E. SELECT ADD 

F. ENTER ADRESA OPERAŢIONALE AUTO (Această adresă nu este sigur) 

G. SELECT ADD 

H. repetaţi paşii de la F-G pentru toate secţiile de RĂMASE În Planul COMM 

SELECT ALE fila Reţele 

A. ENTER ADRESA NET 

B. SELECT canale Grupa 

C. SELECT DEFINE BUTTON 

D. bifaţi caseta "+" în staţiile membre 

E. selecta adresa OPERAŢIONAL sine a STION MEMBRU 

F. selecta; ADD pentru BUILD MEMBRU NET 

REPEAT G. PAŞI A-F pentru a ADD MEBERS SUPLIMENTARE NET 

RADIO Configuration Settings 

A. RADIO Selectaţi din bara de titlu 

B. CONFIGURAŢIE Selectaţi din lista verticală 

C. SELECT STATION TAB 

1. SELECT nivelul dorit POWER (LOW, HIGH MED,) 

2. ENABLE Squelch dacă se doreşte 

3. FM SELECT lipăi TIP (TONE, zgomot) 

4. SELECT (SAVE ca implicit) BUTTONR 

5. Selectaţi fiecare forma nume DROP DOWN STAŢIA listă şi selectaţi RESET 

DEFAULTS buton pentru a SETUP toate staţiile CU Parametrii identici. 

D. SELECT ALE TAB 

1. Debifaţi LINK SPRE Toate apelurile 

2. Debifaţi link la oricare APELURI 

3. Verificaţi înainte de LISTEN TRANSMITE 

4. SELECT SYNC RATA (async) 

5. SELECT MAX TUNE TIME (2) 

6. SELECT TIMEOUT LINK (5 minute) 

7. Verifica funcţionarea AMD (90 caracter non-SECURE 

8. CHECK DISPLAY AUTO AMD 

9. Selectaţi Salvaţi ca butonul implicit 

10. SELECT Fiecare denumire de staţie şi Select DEFAULTS RESET 

11. Selectaţi OK 

RADIO NET HOP DECORURI 

A. RADIO Selectaţi din bara de titlu 

B. NETS SELECT din hamei din lista derulantă 

C. 5900H TAB 

1. Selectaţi numărul NET (1-19) 

2. SELECT DEFINE 

3. Introduceţi numele NET 

4. SELECT bandă îngustă 

5. ENTER frecvenţa centrală 

6. ENTER MASK TOD (RANDOM 8 caractere alfanumerice) 

7. ENTER ADRESA PENTRU postul dorit la AUTO răspunde la SYNC (în mod normal 

NET CONTROL STATION) 

8. Repetaţi paşii HOP SUPLIMENTARE PENTRU NETS 

9. Selectaţi OK 

RADIO Presetări 

A. TAB MODEM SELECT PRESET 

1. ENTER numărul de presetare (1-20) 

2. SELECT DEFINE BUTTON 

3. Introduceţi numele MODEM PRESET ((ex SE24) 24OOBPS SERIAL TONE) 

4. SELECT intercalare (LONG) 

5. SELECT MODE (SYNC) 

6. SELECT rata de date 

NOTĂ: pentru Harris APLICARE TACCHAT, TIP DE MODE SELECT ARQ. Acest modem VA 

AUTO BAUD pe baza datelor SNR. 

B. fila Sistem SELECT PRESET 

1. ENTER numărul de presetare (1-75) 

2. SELECT DEFINE 

3. Introduceţi numele PRESET 

4. SELECT MODE RADIO (FIX, ALE, HOP) 

5. SELECT tip de criptare (TIPUL 1) 

6. SELECT MODEM PRESET a fi utilizate cu acest sistem PRESET 

NOTĂ: activ numai atunci când aparatul DATE ESTE CONECTAT 

7. SELECT Digital Voice PENTRU CT (DV6) 

8. SELECT Digital Voice PENTRU PT (DV6) 

9. Selectaţi numărul CHANNEL A ATRIBUI Pentru modul de FIX, NET hop pentru MODE HOP. 

10. SELECT MODE CRYPTO (KG84R) pentru cererile utilizarea modemului ARQ) 

11. Tasta de selectare de criptare pentru a atribui PRESET 

12. APLICA LA DORITE NET 

RADIO VALIDARE 

VALIDAREA SELECT A. BUTTON 

RADIO PROGRAM 

B. CONNECT 10535-0775-AOO6 cablului la conectorul J3 DE RADIO ŞI COMM PORT 1 

A PC-ului 

C. selectaţi Radio PROGRAM 

D. Nume post de radio selectaţi din lista drop down de radio să fie programate 

E. bifaţi caseta SET RADIO TOD DE TOATE radiouri de pe acelasi calculator 

F. ASIGURA de radio este pornit şi în modul PT şi butonul PROGRAM SELECT 

G. SELECT DA 

H. AF Repetaţi paşii PENTRU TOATE radiouri în NET RADIO sau salva fişierul pe discul şi de livrare către alte staţii de 

Cu versiunea 3.2.2 RPA pentru îndeplinirea funcţiilor de programare. 

I. SELECT ŞI SAVE FILE INCHIDE la programarea COMPLETE. 

Новинка! Нажмите на слова вверху, чтобы увидеть альтернативный перевод. Отказаться
